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Allgemein

Der perfekte Schneefanghalter für die Montage auf PV-Schienen. Dieser Schneefang kann bei Kreuzverlegung der Schienen (min. 40mm Höhe ) direkt mitgeschraubt werden.

Vorteile
· Keine zusätzliche Abdichtung notwendig[image: ]
· Schnelle und einfache Montage
· Dauerhafte Befestigung

Technische Daten

Material
· Edelstahl blank 3mm

Befestigung
· Direkt auf den Schienen, beispielsweise mit Hammerkopfschrauben.
· Befestigungen und Schienen müssen gemäß den Lasten ausgewählt werden.

Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Charakteristischer Festigkeitswert bei Einzelbelastung in Kraftrichtung lt. ÖNORM B 3418
mit Sicherheitsfaktor 1,7 eingerechnet.
Belastung = 888 N
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Dieser Wert kann für die statische Berechnung verwendet werden.
Auszugswerte der Befestigung unterscheiden sich je nach Untergrund und müssen vom Hersteller des Befestigungselemente angefordert werden.
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